**Инструкция по применению гипохлорита натрия для бассейнов**

Использовать препарат, предварительно разбавив его водой в соотношении 1 к 5-7. Количество препарата зависит от температуры окружающей среды, температуры воды и интенсивности использования самого бассейна.

Инструкция по применению:

- измерьте уровень рН воды и откорректируйте его в пределах 7,2 – 7,6

- ударная дезинфекция

- добавьте средство из расчета 200 мл на 10 м3воды

Текущая дезинфекция:

Введите раствор из расчета 140 мл на 10 м3 воды

Используйте альгицид для более качественной обработки воды.

**При большом содержании железа в воде в бассейне, вода приобретает коричневатый оттенок.**

Предостережения.

При работе использовать очки и резиновые перчатки

**Рекомендации по безопасности**

* **Избегать попадания на кожу и одежду**
* **Хранение в недоступном для детей месте**
* **Избегать смешивания с другими химикатами**
* **Предостерегаться при дыхании**
* **При попадании в глаза промыть их большим количеством воды, обратиться к врачу**

**Рекомендации по хранению**

* **Хранить в плотно закрытой упаковке**
* **Хранение от 5 до 25 ℃**
* **Гарантийный срок хранения в течение 6 месяцев**
* **При истечении гарантийного срока процент активного хлора уменьшается**

Гипохлорит натрия марки А , ГОСТ 11086-76